DUVRI — contratto n. …………… — dal ……/……/……… al ……/……/………
DUVRI — documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
Italia — D.Lgs. 81/2008, art. 26. Quando il DUVRI non è dovuto: sezione 2.
	Che cosa non è questo documento
Non è la valutazione dei rischi dell'appaltatore, e non è il DVR del committente. È il documento dei rischi da **interferenza**, e si allega al contratto. Un DUVRI che ricopia i rischi propri di ciascuna azienda non è un DUVRI: è due DVR spillati insieme. Nessuna parte di questo testo è un parere legale.



1. Le parti e il contratto
— prassi di settore, nulla lo impone
Nomi, non solo ragioni sociali. L'art. 26 comma 1 chiede al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore: quella verifica ha un autore e una data, e vanno scritti.
	Committente (datore di lavoro committente)
	
	Unità produttiva e area
	

	Appaltatore
	
	Subappaltatori
	

	Oggetto del contratto
	
	Date previste
	

	Uomini-giorno previsti
	[sotto i 5 il DUVRI può non essere dovuto — vedi sezione 2]
	Idoneità tecnico-professionale verificata il
	

	Referente del committente
	
	Referente dell'appaltatore
	



2. Quando il DUVRI è dovuto, e quando non lo è
— imposto dalla normativa
L'art. 26 comma 3 mette il DUVRI a carico del datore di lavoro committente, che lo elabora — o designa un incaricato con adeguata formazione — e lo allega al contratto. Il comma 3-bis elenca i casi in cui non è dovuto, e sono i più fraintesi dell'articolo.
L'esclusione dei cinque uomini-giorno cade se la lavorazione comporta rischi di incendio elevato, spazi confinati, agenti cancerogeni, amianto o atmosfere esplosive. Tre giorni di lavoro in un serbatoio non sono esclusi.
	Caso
	Regola
	Base

	Dovuto
	Il datore di lavoro committente elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, e lo allega al contratto.
	D.Lgs. 81/2008, art. 26 c. 3

	Non dovuto
	Servizi di natura intellettuale; mere forniture di materiali o attrezzature; lavori, servizi o forniture di durata inferiore a cinque uomini-giorno.
	D.Lgs. 81/2008, art. 26 c. 3-bis

	L'eccezione all'eccezione
	L'esclusione dei cinque uomini-giorno non si applica se le lavorazioni comportano rischi da incendio di livello elevato, spazi confinati, agenti cancerogeni, amianto o atmosfere esplosive.
	D.Lgs. 81/2008, art. 26 c. 3-bis


Nessuna soglia in ore, a differenza della Francia, dove il piano scritto scatta a 400 ore. Chi lavora per un gruppo francese incontrerà quella soglia; chi applica i cinque uomini-giorno italiani in Francia sbaglia regola.
3. Sopralluogo congiunto e informazione preliminare
— imposto dalla normativa
L'art. 26 comma 1 lettera b) impone al committente di fornire agli appaltatori «dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate». Dettagliate: un opuscolo generico non è informazione dettagliata, e un sopralluogo congiunto è il modo più economico di darla.
	Data del sopralluogo congiunto
	
	Aree percorse
	

	Presenti per il committente
	
	Presenti per l'appaltatore
	



	
	Aree di intervento delimitate sul posto, non solo su planimetria.

	
	Vie di circolazione, accessi e aree di sosta mostrate.

	
	Impianti e attrezzature che restano in servizio durante i lavori individuati.

	
	Piano di emergenza, allarme, vie di esodo, punti di raccolta e primo soccorso illustrati.

	
	Informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente consegnate per iscritto.
Art. 26 comma 1 lettera b).

	
	Rischi introdotti dalla lavorazione dell'appaltatore comunicati al committente.

	
	Aree a rischio particolare segnalate: spazi confinati, ATEX, agenti chimici, quota, lavori a caldo.

	
	Tesserino di riconoscimento previsto per il personale in appalto verificato.





4. Rischi da interferenza e misure
— imposto dalla normativa
Il DUVRI riguarda solo le interferenze. I rischi propri di ciascuna impresa restano nel rispettivo DVR — l'art. 26 comma 3 lo dice indicando come oggetto «i rischi da interferenze», e questa è la distinzione che la maggior parte dei DUVRI in circolazione perde.
	N.
	Rischio da interferenza
	Chi è esposto
	Misura adottata
	A carico di
	Prima / durante

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


La colonna «a carico di» è la ragione d'essere del documento. Una misura concordata e non attribuita è una misura che ciascuna impresa crede in carico all'altra: è il guasto tipico della coattività, e si vede nella tabella.
5. Cooperazione e coordinamento durante i lavori
— imposto dalla normativa
L'art. 26 comma 2 impone ai datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi da interferenze. È un obbligo continuo, non un adempimento iniziale.
	
	DUVRI allegato al contratto e disponibile in cantiere o in reparto.

	
	RLS di entrambe le imprese informati dell'operazione.

	
	Subappaltatori inseriti nel DUVRI prima del loro arrivo.

	
	Riunione di coordinamento periodica, con verbale.

	
	DUVRI aggiornato in caso di modifica delle lavorazioni.

	
	Se cantiere temporaneo o mobile: verificati gli obblighi del Titolo IV, PSC e POS.



6. Aggiornamenti e chiusura
— prassi di settore, nulla lo impone
Nulla lo impone. Serve perché un contratto che dura cambia, e un DUVRI firmato a gennaio descrive a maggio un'altra lavorazione.
	Data
	Modifica della lavorazione
	Nuovo sopralluogo?
	Misure aggiunte
	Visto di entrambi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



7. Firme
— prassi di settore, nulla lo impone
Due datori di lavoro, due firme. E la firma non trasferisce obblighi: ciascuno resta responsabile dei propri lavoratori, qualunque sia il coordinamento.
	Per il committente
Nome, ruolo, data
	Per l'appaltatore
Nome, ruolo, data

	
	



	Per il subappaltatore
Nome, impresa, data
	Altra impresa
Se presente
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